**Техническое задание**

**на выполнение работ по переустройству** **пожарных наружных лестниц в здании поликлиники №1, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Агибалова 12**

**1. Наименование работ:** выполнение работ по переустройству пожарных наружных лестниц.

**2. Место выполнения работ:** поликлиника №1 г.Самара, ул. Агибалова 12.

**3. Сроки выполнения работ:** в течение 60 календарных дней с момента заключения договора.

**4. Срок действия договора:** 12 месяцев.

**5. Общие требования к выполнению работ**

5.1. Наличие лицензии/сертификатов соответствия/допусков к определенному виду работ.

5.2. Генподрядчик своими силами и за свой счет обеспечивает Транспортировку строительных материалов к месту выполнения работ, производство погрузочно - разгрузочных работ и прочих сопутствующих мероприятий.

5.3. Не нарушать существующее сети, проходящие рядом с пожарными лестницами в случае повреждения Генподрядчиком, восстановительные работы должны быть осуществлены за счёт и силами Генподрядчика.

5.4. Рабочий состав исполнительной организации должен быть обучен, проинструктирован, иметь соответствующий допуск. Работы необходимо выполнять с соблюдением ОТ и ТБ, при выполнении особо опасных видов работ (высотных) оформлять наряд-допуск.

5.5. Работы проводятся Генподрядчиком только в отведенной зоне работ, установленной Заказчиком

В течение 3 (трёх) рабочих дней после окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений.

5.6. При организации и проведении Работ должны выполняться требования государственных стандартов, строительных и санитарных норм и правил, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативно-правовых актов.

5.7. В ходе выполнения работ должна быть обеспечена чистота на площадке для выполнения работ.

Работы осуществляются в условиях действующего здания без прекращения его функционирования. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства посетителям и работе сотрудников Заказчика или представлять угрозу. Опасные для людей зоны должны быть обозначены знаками безопасности, надписями установленной формы и ограждены в установленном порядке.

Работы по проведению ремонта могут производиться Генподрядчиком в будние дни с 08.00 до 17.00 часов в выходные дни по предварительной договоренности с Заказчиком.

5.8. Генподрядчик несет ответственность за дисциплину рабочих на Объекте, пожарную безопасность, технику безопасности при производстве работ, за организацию и качество выполнения работ.

При выполнении работ Генподрядчик обязан соблюдать правила внутреннего и трудового распорядка Заказчика, правила пожарной безопасности.

Перед началом работ Генподрядчик предоставляет Заказчику список работников привлеченных к выполнению строительно-монтажных работ.

5.9. Применяемые материалы должны быть новыми

Цветовые решения отделочных материалов и их качественные характеристики предварительно согласовываются с Заказчиком.

5.10. При обнаружении дефектов Генподрядчик своими силами в кратчайший срок устраняет их с надлежащим качеством.

**6. Работа должна проводиться в соответствии с:**

нормативно – техническими документами:

- ГОСТ Р 53254 – 2009 ТЕХНИКА ПОЖАРНАЯ. ЛЕСТНИЦЫ ПОЖАРНЫЕ НАРУЖНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ. ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ. Общие технические требования. Методы испытаний

- ГОСТ 9.032-74 Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения.

- ГОСТ 9.302-88 Покрытия металлические и неметаллические. Методы контроля.

- ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Сварные соединения.

- ГОСТ 25772-83 Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические требования.

- СНиП 3.03.01-87 Металлические конструкции.

- СНиП 21.01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений.

- СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения

**7. Объемы / виды работ**

-Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями настоящего технического задания и сметной документации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| поликлиника №1 на ст. Самара по адресу: г.Самара, ул. Агибалова 12. переустройства пожарных наружных лестниц. | | | |
| №  п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во |
| **Раздел 1.Демонтаж (лестница №1) и монтаж (лестница №1)** | | | |
|  | Демонтаж. Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0,186018 |
|  | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0,450354 |
|  | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), из конусных, клиновых, шпоночных, волновых обжимных пробок, колодок и зажимов или из гильзостержневых устройств | т | 0,01 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1478 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1478 |
| **Раздел 2.Демонтаж (лестница №2) и монтаж (лестница №2)** | | | |
|  | Демонтаж.Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0,194434 |
|  | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0,474064 |
|  | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), из конусных, клиновых, шпоночных, волновых обжимных пробок, колодок и зажимов или из гильзостержневых устройств | т | 0,01 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15634 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15634 |

**8. Особые требования**

-после демонтажных работ передать заказчику по акту приёма демонтированный строительный материал