**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**1. Порядок оказания услуг:** Поставка и монтаж кондиционеров (сплит-систем) в количестве 11 единиц в кабинеты согласно техническому плану:второй этаж: 80; третий этаж: 17, 16, 15, 13, 12, 28, 35, 87, 64, 65 по адресу г. Самара, ул. Агибалова, д.12.

Монтаж сплит-систем, длина фреоновой трассы до 15 м. под потолком. Материал фреоновой трассы – медь, не ниже стандарта ASTM B68, межблочные провода ГОСТ. Предусмотреть декоративные кабель-каналы, специализированные сифонные устройства для отвода дренажа в канализацию, дренажные насосы. Проход перекрытий осуществлять методом алмазного бурения, использование воды не допускается. Сплит-системы на 2 и 3 этажах требуют применения высотного снаряженияили использование вышки АПГ.

Перечень кондиционеров (сплит-систем):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Этаж | Номер по т/п |
| 1 | Lanzkraft LSWH-25FC1N/LSAH- 25FC1N | 2 | 80 |
| 2 | Lanzkraft LSWH-20FC1N/LSAH- 20FC1N | 3 | 17 |
| 3 | Lanzkraft LSWH-25FC1N/LSAH- 25FC1N | 3 | 16 |
| 4 | Lanzkraft LSWH-25FC1N/LSAH- 25FC1N | 3 | 15 |
| 5 | Lanzkraft LSWH-20FC1N/LSAH- 20FC1N | 3 | 13 |
| 6 | Lanzkraft LSWH-20FC1N/LSAH- 20FC1N | 3 | 12 |
| 7 | Lanzkraft LSWH-35FC1N/LSAH- 35FC1N | 3 | 28 |
| 8 | Сплит-система Mitsubishi Electric MS/MU- GF25VA | 3 | 35 |
| 9 | Lanzkraft LSWH-25FC1N/LSAH- 25FC1N | 3 | 87 |
| 10 | Lanzkraft LSWH-20FC1N/LSAH- 20FC1N | 3 | 64 |
| 11 | Lanzkraft LSWH-35FC1N/LSAH- 35FC1N | 3 | 65 |

Перечень работ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Количество |
| 1 | Монтаж сплит-системы 07-09 | 8 |
| 2 | Монтаж сплит-системы 12 | 2 |
| 3 | Монтаж сплит-системы 18 | 1 |
| 4 | Демонтаж сплит-системы 12 | 1 |
| 5 | Демонтаж сплит-системы 09 (козырёк, длинная трасса) | 1 |
| 6 | Зимний комплект -40°С (с установкой)  | 1 |
| 7 | Доп. фреоновая трасса 07-09, м | 16 |
| 8 | АГП, смена | 2 |

**2. Требования к качеству оказываемых услуг:**

Услуги производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится уборка рабочей зоны (уборка мусора, материалов, сухая уборка пылесосом, затем влажная уборка помещений, в которых проводились работы).

-Все работы выполняются квалифицированным обученным персоналом.

-Соблюдать правила техники безопасности и охраны труда в соответствии со СНиП 12-04-2002. При выполнении работ соблюдать требования электробезопастности и противопожарной безопасности.

-Гарантийный срок на монтажные Работы должен составлять не менее 36 месяцев с даты утвержденияпокупателем.

-Время работы Исполнителя регламентируется распорядком дня Заказчика.

Монтаж кондиционеров (сплит-систем) в количестве 11единиц с использованием систем канатного доступаили с использованием вышки АПГ, включая закачивание фреона в наружный блок, монтаж наружного и внутреннего блоков.

**3. Требования к Исполнителю:**

Соответствие квалификации работников организации требованиям профессиональных стандартов в зависимости от выполняемых ими трудовых функций.

- выполнение правил охраны труда;

- работы выполняются в согласованное с заказчиком сроки;

- работники Подрядчика несут ответственность:

За своевременность и качество выполняемых работ;

За сохранность существующих инженерных систем и оборудования, принадлежащих ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Самара.