|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Приложение № 2

к котировочной документации

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Описание** | **Единица измерения** | **Количество** | **Цена за ед-цу., Руб.** | **НМЦ, руб.** |
| 1 | Трубка оптическая прямая | Оптический приборд ля рино- и артроскопии, позволяющий осуществлять визуализацию (освещение, обзор) операционного поля при операциях в полостях тела и во время диагностических процедур.  Наружный диаметр ствола: 4 мм.  Угол направления наблюдения: 0 градусов.  Рабочая длина ствола тубуса: 175 мм.  Материалы корпуса — специальная коррозионностойкая сталь.  Материал наглазника — медицинский пластик.  Стерилизация — способом погружения.  Риноскоп, артроскоп высокого разрешения, адаптированный к HD и Full HD эндовидеосистемам.  Переходники под световодные кабели – наличие.  Гарантия в течение 1 года с момента покупки. | Шт | 2 | 107640,00 | 215280,00 |