Приложение 1

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на оказание услуг по техническому обслуживанию**

**и перезарядке огнетушителей для нужд для нужд ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Самара"**

1. Наименование услуг:

оказание услуг по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей для нужд

ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г.Самара"

2. Место нахождения огнетушителей:

г. Самара, улица Ново-Садовая 222Б

г. Самара, улица Агибалова, 12

г. Самара, улица Г.С. Аксакова,13

г. Сызрань, улица Октябрьская, 3

г. Кинель, улица Советская, 11

2. Общие требования к оказываемым Услугам:

-Услуги по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей должны оказываться в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме», требованиями Федерального Закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 166-97 «Нормы пожарной безопасности. Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации»; СП 9.13130.2009 «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».

- Оказываемые услуги должны соответствовать требованиям действующего законодательства РФ и иметь соответствующие лицензии установленного образца.

Исполнитель, оказывающий услуги по ТО и перезарядке огнетушителей должен иметь действующую лицензию МЧС РФ «Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», а так же наличие сертификатов пожарной безопасности на огнетушащие составы, и перед началом оказания услуг предоставить заверенные ксерокопии указанных документов.

3. Требования к оказываемым Услугам:

-. В услуги входит транспортировка огнетушителей с объектов Заказчика к месту проведения работ и обратно, загрузка и выгрузка огнетушителей производится силами Исполнителя.

- По требованию Заказчика, на время, необходимое для проведения перезарядки и технического обслуживания, Исполнитель должен предоставить Заказчику подменный фонд из равноценных, технически исправных, полностью заряженных и укомплектованных, годных к эксплуатации огнетушителей.

- Услуги по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей должны соответствовать всем требованиям безопасности и надежности, обеспечивать бесперебойную и непрерывную работу оборудования. Исполнитель несет ответственность за сохранность запорно-пусковых устройств, шлангов и раструбов, индикаторов давления (манометров), пломб, этикеток, паспортов огнетушителей, лакокрасочного покрытия корпусов. Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранить выявленные при приемке нарушения, и передать Заказчику огнетушители в надлежащем качестве.

- Техническое обслуживание огнетушителей осуществляется в соответствии с требованиями НПБ 166-97 и Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 с занесением данных в эксплуатационный паспорт, нанесением на корпус огнетушителя инструкции по его применению, наклейкой этикетки с защитным полимерным покрытием с четко читаемой и сохраняющейся длительное время надписью, опломбированием запускающего или запорно-пускового устройства огнетушителя одноразовой пломбой.

 Техническое обслуживание включает в себя внешний осмотр огнетушителя на наличие вмятин и коррозии корпуса, проверку полноценного слоя окраски, целостность манометра и гибкого шланга (при его наличии), замену запасных частей, гидроиспытание, ремонт, окраску, проверку и зарядку. Окраска огнетушителей производится в соответствии с требованиям ГОСТа.

- Непригодные к перезарядке огнетушители бракуются, с последующим составлением Акта (дефектного акта, утилизации) о непригодности к дальнейшему использованию. Акт составляется на каждый огнетушитель.

6. Срок и условия оказания Услуг:

- Услуги осуществляется в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1), далее - партиями на основании Заявок(далее - Заявка на оказание услуг Приложение №2) на оказание Услуг, содержащих следующие данные: марку огнетушителя, номер огнетушителя, количество (шт.), наименование работ, местонахождение огнетушителя, адрес доставки огнетушителя, ФИО ответственного лица и телефон.

- Документация:

Заявка (спецификация) на оказание услуг

Акт приема-передачи огнетушителей

Акт выполненных работ

Акт (дефектного акта, утилизации) о непригодности к дальнейшему использованию огнетушителей

В акте приема-передачи, акте выполненных работ, дефектном акте, утилизации Исполнитель обязан указать: марку огнетушителя, номер огнетушителя, количество (шт.), наименование работ, адрес доставки огнетушителя.

- Исполнитель обязан делать в Журналах технического обслуживания огнетушителей отметки (результаты, должность, Ф.И.О. производившего техническое обслуживание и ремонт, печать) о результатах проведённого технического обслуживания и ремонта первичных средств пожаротушения, в день, следующий после окончания проведённого технического обслуживания.

7. Гарантийные обязательства:

-Период гарантийного срока эксплуатации огнетушителей с момента оказания услуг составляет не менее 12 месяцев. В случае обнаружения недостатков качества услуг в течение гарантийного срока, устранение производится Исполнителем в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения уведомления об обнаружении недостатков Заказчиком.

-При возникновении гарантийного случая транспортировка (при необходимости) огнетушителя для ремонта, перезарядки и обратно осуществляется Исполнителем за свой счет. На время ремонта Заказчику предоставляется огнетушитель с аналогичными техническими характеристиками.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Тип огнетушителя** | **ИНВЕНТАРИЗАЦИОННЫЙ****№** | **Количество огнетушителей (шт)** |
| **ОУ-5** | №1566 /№39349 | **14 шт** |
| **ОУ-3** | №1566/№19450с/38875/№39496 | **21 шт** |
| **ОУ-2** | №28809 | **5 шт** |
| **ОП-4** | №1568/№17997с/38672№19448с/38873№23835/23836/23837/23838/23839/23840/23841/23842/23843/23844№17588с/38665 | **47 шт** |
| **ОП-5** | №1566/№19447с/38872/№39496 | **37 шт** |