**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Наименование показателя, единица измерения показателя\* (при наличии) | Значение показателя | Количество |
| **1** | **Аппарат для гистологической обработки тканей** | **Характеристики** |  | 1 шт. |
| Назначение | Предназначен для автоматической гистологической обработки образцов тканей: фиксации, обезвоживания, просветления в растворах, пропитке в парафине и других видов химической обработки в технологическом процессе приготовления препаратов для дальнейшего микроскопического исследования в целях диагностики |
| Применение | Медицинские учреждения, патологоанатомические и гистологические бюро и лаборатории, производящие морфологические, гистологические и другие исследования, а также научно-исследовательские институты и судебно-медицинская экспертиза |
| Тип аппарата | Карусельный |
| Рабочее напряжение | 220В |
| Количество станций всего | Не менее 12 шт. |
| Количество парафиновых станций/ванн | Не менее 3 шт. |
| Количество станций/ванн под реагенты | Не менее 9 шт. |
| Материал ванн | Устойчивый к воздействию температуры и используемых реагентов |
| Рабочий объем ванны | Не менее 1,8 л |
| Количество одновременно обрабатываемых корзин | Не менее 2 шт. |
| Количество корзин с возможностью обработки с вакуумом | Не менее 1 шт. |
| Максимальная загрузка кассет | Не менее 160 шт. |
| Количество программ обработки | Не менее 9 шт. |
| Диапазон регулирования температур ванн с парафином | От 50 С до 65 С |
| Функция отложенного запуска | Наличие |
| Режим "встряхивания" либо центрифугирования | Наличие |
| Режим "перемешивания" | Наличие |
| Звуковая и световая сигнализация об окончании программы обработки | Наличие |
| Русскоязычный интерфейс | Наличие |
| Возможность начала выполнения пользовательского протокола с любой станции | Наличие |
| Возможность произвольной расстановки ванн с реагентами | Наличие |
| Система фильтрации на основе угольного фильтра, для предотвращения попадания паров реагентов в воздух помещения | Наличие |
| Счетчик времени работы фильтра | Наличие |
| Возможность дозагрузки образцов в процессе работы | Наличие |
| Функция остановки цикла работы прибора для замены или выемки образцов | Наличие |
| **Комплект поставки** |  |
| Аппарат для гистологической обработки тканей | 1 шт. |
| Шнур сетевой 220 В | 1шт. |
| Паспорт | 1 экз. |
| **Прочее** |  |
| Доставка, монтаж, ввод в эксплуатацию, проведение инструктажа | Наличие, по адресу г. Самара, ул. Ново-Садовая, 222Б, строение 1 |
| Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | Наличие |
| Сертификат/ декларация о соответствии | Наличие |
| Гарантия на оборудование | Не менее 12 месяцев |
| Год выпуска | Не ранее 2019 г. |