Приложение № 1

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Наименование показателя, единица измерения показателя\* (при наличии) | Значение показателя | Ед.измерения | Кол-во | Макс.ст-ть за ед.изделияБез НДС(руб) | Макс.ст-ть товараБез НДС(руб) |
| **1** | **Светильник медицинский** | **Характеристики** |  | шт. | 2 | 29 400,00 | 58 800,00 |
| Назначение | Для освещения рабочего поля при проведении хирургических операций, а также диагностических медицинских исследований в отделениях хирургии, терапии и гинекологии  |
| Тип | Передвижной, однокупольный |
| Источник света | Светодиод |
| Максимальная освещенность в центре рабочего поля | Не менее 25 000 Лк |
| Диаметр рабочего поля | Не менее 200 мм |
| Цветовая температура в диапазоне | 3200 – 4500 К |
| Рабочее расстояние | В диапазоне 800-1700 мм |
| Диаметр светового поля  | Не менее 200 мм |
| Регулировка высоты светильника | Наличие |
| Питание  | 220 В |
| **Комплект поставки** |  |
| Светильник медицинский | 1 шт. |
| Регистрационное удостоверение | Наличие  |
| Сертификат соответствия/ декларация соответствия | Наличие |
| Паспорт | Наличие |
| Инструкция по эксплуатации | Наличие |
| **Прочие условия** |  |
| Доставка, монтаж, ввод в эксплуатацию | Наличие, г. Самара, ул. Агибалова, 12 |
| Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев |
| Год выпуска  | Не ранее 2019 г. |