**Перечень медицинского оборудования подлежащего демонтажу**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Классификатор** | **Наименование услуг** | **Перечень услуг** | **Заводской номер** | **Инвентарный номер** | **Год выпуска** | **Отделение** | **Подразделение и адрес** |
| 1 | Ангиограф | Демонтаж универсальной ангиографической системы Innova 3100 в комплекте: С-гентри; стол пациента; шкаф генератора, блок PDU; шкаф управления позиционером; охладитель детектора; охладитель трубки; станция врача; мониторная подвеска | 1. Пультовая:
	1. Отключение кабелей от монитора;
	2. Отключение мыши;
	3. Отключение клавиатуры;
	4. Отключение пульта управления;
	5. Отключение системного блока АРМ врача;
	6. Отключение монитора АРМ врача;
	7. Отключение мыши АРМ врача;
	8. Отключение клавиатуры АРМ врача;
	9. Отключение сетевых подключений роутера.
2. Процедурная:
	1. Снятие защитных кожухов стола пациент;
	2. Отключение кабелей подключения стола пациента;
	3. Снятие деки стола пациента;
	4. Снятие напольного крепления стола пациента;
	5. Снятие стола пациента с плиты крепления;
	6. Снятие защитных крышек С-дуги;
	7. Отключение кабелей подключения С-дуги;
	8. Отключение шлангов системы охлаждения детектора;
	9. Отключение шлангов системы охлаждения рентгеновской трубки;
	10. Удаление кабелей и шлангов из-под С -дуги;
	11. Снятие напольного крепления С-дуги;
	12. Снятие С-дуги;
	13. Отключение коммуникаций мониторной подвески;
	14. Снятие мониторов;
	15. Снятие колена мониторной подвески;
	16. Снятие упоров потолочного крепления;
	17. Снятие движущейся части мониторной подвески;
	18. Снятие направляющих мониторной подвески.
3. Техническое помещение:
	1. Отключение шлангов чиллера системы охлаждения детектора;
	2. Отключение кабелей подключения чиллера системы охлаждения детектора;
	3. Снятие чиллера системы охлаждения детектора;
	4. Отключение шлангов чиллера системы охлаждения рентгеновской трубки;
	5. Отключение кабелей подключения чиллера системы охлаждения рентгеновской трубки;
	6. Снятие чиллера системы охлаждения рентгеновской трубки;
	7. Отключение кабелей подключения шкафа с1;
	8. Снятие шкафа с1;
	9. Отключение кабелей подключения шкафа с2;
	10. Снятие шкафа с2;
	11. Отключение кабелей подключения модуля PDB;
	12. Снятие модуля PDB;
	13. Удаление коммутационных кабелей и шлангов из всех лотков и кабель-каналов технического помещения, процедурной, пультовой.
 | 550946 | 7453820 | 2008 | хирургический стационар | г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 222Б |