**Техническое задание**

**на выполнение работ по текущему ремонту в помещениях**

**116 (16,4м2), 117 (6,8м2), 118 (46,1м2), 119 (20,2м2) 1 этажа в здании стационара,**

**расположенного по адресу: г. Самара ул. Ново-Садовая 222Б строение 1**

**1. Наименование работ:** выполнение работ по текущему ремонту в помещениях 116 (16,4м2), 117 (6,8м2), 118 (46,1м2), 119 (20,2м2) 1 этажа в здании стационара, расположенного по адресу: г. Самара ул. Ново-Садовая 222Б строение 1.

**2. Место оказания услуг:**  г. Самара, улица Ново-Садовая, 222Б, строение 1.

**3. Сроки выполнения работ:** в течение 60 календарных дней с момента подписания договора.

**4. Срок действия договора:** 12 месяцев.

**5. Требования к Генподрядчику:**

**5.1 Общие требования к выполнению работ:**

- ремонт осуществляется техническими специалистами Генподрядчика в соответствии с утвержденным Проектом, выполненным в соответствии с «Техническими Требованиями Производителя», с учетом дополнительной информации к Техническим требованиям;

- ремонт осуществляется в соответствии с утвержденными: локальным сметным расчетом, дефектной ведомостью, ресурсной ведомостью;

- ремонт и монтаж системы электроснабжения должен быть выполнен квалифицированным персоналом, имеющим допуск для данного вида электромонтажных работ, с обязательным соблюдением требований ПУЭ и других нормативных документов, действующих на территории РФ;

**-** выполнение общестроительных работ**:**

- Наличие лицензии/сертификатов соответствия/допусков к определенному виду работ.

- Генподрядчик своими силами и за свой счет обеспечивает Транспортировку строительных материалов к месту выполнения работ, производство погрузочно-разгрузочных работ и прочих сопутствующих мероприятий.

- Не нарушать существующие сети, в случае повреждения Генподрядчиком, восстановительные работы должны быть осуществлены за счёт и силами Генподрядчика.

- Рабочий состав исполнительной организации должен быть обучен, проинструктирован, иметь соответствующий допуск. Работы необходимо выполнять с соблюдением ОТ и ТБ, при выполнении особо опасных видов работ оформлять наряд-допуск.

- Работы проводятся Генподрядчиком только в отведенной зоне работ, установленной Заказчиком

В течение 3 (трёх) рабочих дней после окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений.

- При организации и проведении Работ должны выполняться требования государственных стандартов, строительных и санитарных норм и правил, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативно-правовых актов.

- В ходе выполнения работ должна быть обеспечена чистота на площадке для выполнения работ.

- Работы осуществляются в условиях действующего здания без прекращения его функционирования. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства посетителям и работе сотрудников Заказчика или представлять угрозу. Опасные для людей зоны должны быть обозначены знаками безопасности, надписями установленной формы и ограждены в установленном порядке.

- Работы по проведению ремонта могут производиться Генподрядчиком в будние дни с 08.00 до 17.00 часов в выходные дни по предварительной договоренности с Заказчиком.

- Генподрядчик несет ответственность за дисциплину рабочих на Объекте, пожарную безопасность, технику безопасности при производстве работ, за организацию и качество выполнения работ.

- При выполнении работ Генподрядчик обязан соблюдать правила внутреннего и трудового распорядка Заказчика, правила пожарной безопасности.

- Перед началом работ Генподрядчик предоставляет Заказчику список работников привлеченных к выполнению строительно-монтажных работ.

- Применяемые материалы должны быть новыми. Цветовые решения отделочных материалов и их качественные характеристики предварительно согласовываются с Заказчиком.

- При обнаружении дефектов Генподрядчик своими силами в кратчайший срок устраняет их с надлежащим качеством.

**6. Работы должны проводиться в соответствии с:**

- Проектом по подготовке помещения под размещение рентгеновского ангиографа Innova IGS 5 в помещениях 116,117,118,119 1 этажа в здании стационара, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 222Б, строение 1

- СанПиН 2.6.1.1192-03

- СП 2.1.3678-20

- СП 158.13330.2014

- СП 2.1.3678-20

- СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003

- СП 30.13330.2020

- СП 73.13330.2016

- СП 48.13330.2019

- СП 20.13330.2016

- СП 131.13330.2012

- СП 70.13330.2012

- СП 52-101-2003

- СП 28.13330.2017

- СНиП 12-03-2001

**7. Объемы / виды работ**

- Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями настоящего проекта, разделов:

Архитектурные решения

Архитектурно-строительные решения

Технологические решения с расчетом радиационной защиты

Электроосвещение. Силовое оборудование

- ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (ТТП) Innova IGS 5 (конфигурация IGS 530) Основано на IGS-B330310-PRE-00-B-CONCESSION-0 (DC-365229)

**8. Особые требования:**

- до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы;

- -произвести испытание электрических систем в присутствии представителей ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Самара»;

- предоставить акты на скрытые работы;

- отделочные материалы ограждающих конструкций должны быть выполнены в соответствие с п.3.14, п.3.16, п.3.17 СанПиН 2.6.1.1192-03 и в соответствии с требованиями СП 2.1.3678-20 к отделке помещений учреждения.