**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Наименование показателя, единица измерения показателя\* (при наличии) | Значение показателя | Количество |
| **1** |  **Цифровой детектор к системе цифровой для маммографии**  | **Характеристики** |  | 1 шт. |
| Назначение  | Для проведения скрининговой и диагностической маммографии, в целях ранней диагностики онкологических заболеваний молочной железы |
| Детектор: |  |
| материал | кристаллический кремний |
| технология | Подсчет фотона |
| динамическое разрешение | Не менее 1 фотон |
| разрешение | Не менее 25 МП (4800 \* 5200) |
| размер пикселя | Не менее 50 микрон |
| размер поля | Не менее 24 \* 26 см |
| совместимость | система цифровая для маммографии Philips Microdose, модель L30 |
| **Комплект поставки** |  |
| Детектор | Наличие |
| **Прочее** |  |
| Доставка, установка | Наличие, по адресу г. Самара, ул. Агибалова, 12 |
| Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | Наличие |
| Сертификат/ декларация о соответствии | Наличие |
| Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| Гарантия на оборудование | Не менее 30 дней  |
| Год выпуска  | Не ранее 2013 г. |