**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Наименование показателя, единица измерения показателя\* (при наличии) | Значение показателя | Количество | Макс. ст-ть за ед.изделия  (руб.) | Макс.ст-ть товара  (руб) |
| **1** | **Насадка с реверсом для ацетабулярного и интрамедуллярного рассверливания** | **Характеристики** |  | 2 шт. | 151067,98 | 302135,96 |
| Применение | травматология |
| Совместимость | с инструментом механизированным для обработки костей SODEM (рукоятка с пневмоприводом) |
| Скорость вращения | не менее 340 об/мин |
| Крутящий момент | не менее 13 Нм |
| Диаметр канала | не менее 3,2 мм |
| Общая длина | не менее 88,5 мм |
| Диаметр насадки | не менее 30,5 мм |
| Реверс при использовании интрамедуллярных фрез | наличие |
| Материал | нержавеющая сталь |
| **Прочее** |  |
| Доставка | Наличие, по адресам:  г. Самара, ул. Ново-Садовая, 222Б, строение 1 |
| Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | Наличие |
| Сертификат/ декларация о соответствии | Наличие |
| Год выпуска | Не ранее 2020г. |
| Гарантия на оборудование | Не менее 12 месяцев |