**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Наименование показателя, единица измерения показателя\* (при наличии) | Значение показателя | Количество |
| **1** | **Аппарат для дарсонвализации портативный** | **Характеристики** |  | 1 шт. |
| Назначение  | для применения в физиотерапии, стоматологии, косметологии  |
| Принцип действия | коронный разряд среднечастотного импульсного тока высокого напряжения, вызывающий ионизацию молекул азота и кислорода воздуха и образование вокруг электрода озона и окислов азота, которые оказывают свое дополнительное биологическое и лечебное действие при проведении процедур дарсонвализации |
| Виды массажа |  массаж лица, волосистой части головы, шеи, рук, тела, воздействие на локальные и труднодоступные участки тела  |
| Время работы аппарата | не менее 30 мин. |
| Время паузы | не более 15 мин. |
| Характеристики воздействия: |  |
| Амплитудное значение напряжения на выходе | не менее 0,8-25 ±10% кВ |
| Частота следования пачек импульсов | не более 100 ±10 Гц |
| Характеристики питания: |  |
| Напряжение питания | 220±10% В |
| Частота питающей сети | не более 50 Гц |
| **Комплект поставки** |  |
| Электронный блок | 1 шт. |
| Грибовидный электрод | 1 шт. |
| Точечный электрод | 1 шт. |
| Гребешковый электрод | 1 шт. |
| **Прочее** |  |
| Доставка, монтаж, ввод в эксплуатацию, проведение инструктажа | Наличие, по адресам: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 222Б , стр.1 |
| Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | Наличие |
| Сертификат/ декларация о соответствии | Наличие |
| Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| Год выпуска | Не ранее 2020г. |
| Гарантия на оборудование | Не менее 12 месяцев |