##### 

##### Приложение № 1.1

к извещению о проведении запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку: лампы для видеопроцессора медицинского эндоскопического с корпусом- радиаторов в комплекте

1. Общие требования к товару и условиям поставки:

1.1 Товар поставляется Поставщиком в оригинальной упаковке производителя. Тара, упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к таре, упаковке и маркировке данного вида Товара. Тара и упаковка должны обеспечить сохранность груза от повреждений при перевозке, обеспечивать нормативные условия хранения при транспортировке и в складском помещении.

1.2. Поставка осуществляется Поставщиком в течение 60 календарных дней с момента подписания договора.

1.3. Год выпуска поставляемых медицинских изделий не ранее 2021 года.

1.4. Гарантийные обязательства:

Поставляемый Товар должен быть новым, ранее неиспользованным, серийно выпускаемым.

Поставляемый Товар недолжен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании медицинских изделий в соответствии со Спецификацией, Техническими требованиями, технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) медицинских изделий.

Поставляемый Товар должен соответствовать техническим регламентам, техническим условиям (ТУ) или государственным стандартам (ГОСТ), действующим в отношении данного вида Товара, обеспечивать безопасность жизни, здоровья потребителей, отвечать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя), оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, а также надлежащее качество самого Товара.

Гарантия на Товар должна составлять не менее 6 месяцев, но не менее срока гарантии предоставляемой производителем. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания Акт приема-передачи.

В случае устранения недостатков или замены Товара ненадлежащего качества или его частей, гарантийный срок продлевается на период времени, в течение которого Покупатель не мог использовать Товар по целевому назначению.

В случае если Товар окажется ненадлежащего качества или не достигнет обусловленных технических характеристик, либо утратит их, Поставщик обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, который должен быть поставлен без промедления.

2. Технические требования и параметры:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Технические требования и параметры | | | | | |
| 1 | **Лампа для видеопроцессора медицинского эндоскопического с корпусом- радиаторов в комплекте** | № п/п | Наименование показателя, единица измерения показателя\* (при наличии) | | Значение показателя | Кол-во |  |
| 1. Основные параметры | | | | 1 шт. |  |
| 1.1 | | Область применения | эндоскопия |
| 1.2 | | Применение в составе видеопроцессора медицинского эндоскопического "ПЕНТАКС" ЕРК-i7010, производства "ХОЯ Корпорейшн", Япония | соответствие |
| 1. Функциональные и технические требования | | | |
| 2.1 | | Тип лампы | ксеноновая |
| 2.2 | | Мощность лампы, Вт | не менее 270 |
| 2.3 | | Номинальное напряжение, В | не менее 12 |
| 2.4 | | Время непрерывной работы, ч | не менее 500 |
| 2.5 | | Наличие картриджа/вентилятора | соответствие |
| 1. Комплект поставки | | | |
| 3.1 | | Лампа ксеноновая, шт. | 1 |
| 3.2 | | Заверенная соответствующим образом копия декларации соответствия/ сертификата соответствия, экз. | 1 |
| 1. Требования к условия поставки | | | |
| 4.1 | | Адрес поставки | г. Самара, ул. Ново-Садовая, 222Б, строение 1 |

Составил:

Ведущий инженер

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Боброва

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного врача

по административно - хозяйственной части

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Матичук